# Telegramme de données

Exemple pour un capteur de température A5 02 05. (Plage de mesure de 0 à 40°C)

- 1: Indique le numéro du télégramme décodé.

- 2: Affiche le télégramme.

- 3: Décodage des champs de l'en-tête du télégramme.

- 4: Décodage des champs de données principales du télégramme.

- 5: Décodage des champs de données optionnelles du télégramme.

- 6: Affichage bit à bit des octets de données des valeurs transmises. Les couleurs sont reprises dans l'item 9.

- 7: Affichage bit à bit de l'octet de staus des données. Les couleurs sont reprises dans l'item 8.

- 8: Niveau de réception radio.

- 9: Nature des grandeurs transmises.

- 10: Valeurs des grandeurs transmises.

- 11: Image représentative du capteur. Cette image peut être changée dans le fichier de description des profils.

Exemple pour un capteur de température et d'humidité A5 04 01. (Plage de mesure de 0 à 40°C et 0 100%)

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur d'aides Web gratuit