# Identification des données du profils

Formule de conversion des données reçues.

Ou : Scale MAX représente la valeur maximum de la plage de la grandeur transmise.

Scale MIN représente la valeur minimum de la plage de la grandeur transmise.

Range MAX représente la valeur maximum du résultat de l'échantillonnage.

Range MIN représente la valeur minimum du résultat de l'échantillonnage.

Identification des champs des données d'un télégramme.

- Cas d'un télégramme de type A5. (4BS)

voir

- Cas d'un télégramme de type D5. (1BS)

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur d'aides CHM gratuit