# Télégramme de learn

- 1: Indique le numéro du télégramme décodé.

- 2: Affiche le télégramme.

- 3: Décodage des champs de l'en-tête du télégramme.

- 4: Décodage des champs de données principales du télégramme.

- 5: Décodage des champs de données optionnelles du télégramme.

- 6: Affichage bit à bit des octets de données de caractérisation du capteur. Les couleurs sont reprises dans l'item 9.

- 7: Affichage bit à bit de l'octet de staus des données. Les couleurs sont reprises dans l'item 8.

- 8: Niveau de réception radio.

- 9, 10: Description du capteur.(*)

- 11: Image représentative du capteur. Cette image peut être changée dans le fichier de description des profils.

* Le champ "Constructeur" ne peut être présent que pour les capteur de type A5. Voir les documents EnOcean_Equipment_Profiles_EEP_Vxx.pdf au chapitre 3.3 (4BS Teach in/Variation 2)

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Écrire des livres électronique Kindle