# Exemple 2

Profil d'un capteur de température, plage de -10° à 41,2°C.

| Ligne de la description du profil | Signification
1 | $A50220 | Les lignes 1 à 5 sont utilisées pour renseigner les champs Fonction, Type, Multiplicateur et Formule dans le cas d’un décodage de learn.
2 | 02: Capteur de température. Plage de -10° à 41,2°C.
3 | 20: Plage de -10° à 41,2°C.
4 | Multiplicateur = 51,2/-1023
5 | Valeur = Multiplicateur * (Valeur émise - 1023) - 10
6 | 1023 | Valeur de Range MIN pour la température
7 | 0 | Valeur de Range MAX pour la température
8 | -10 | Valeur de Scale MIN pour la température
9 | 41.2 | Valeur de Scale MAX pour la température
10 | pix : /images/capt_temp.png | Chemin du fichier de l’image affichée dans la fenêtre de décodage. (Facultatif)
11 | $ | Fin de description du profil.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des sites web d'aide facilement