# Fichiers de profils

Le décodage des données transmisent par des capteurs de type A5 ou D5 nécessite des informations propres à chaque capteur. Le ou les fichiers de profils de l'application sont indispensables.

Note importante: Les données utilisées pour le décodage sont tirées des documents EnOcean_Equipment_Profiles_EEP_V2.5 et (ou) EnOcean_Equipment_Profiles_EEP_V2.6.

L'édition de ces fichiers peut se faire directement depuis l'application via le menu Fichier profils/Editer ou à l'aide d'un éditeur de texte.

Structure d'un fichier de profil.

Règle de saisie dans le fichier.

Pas de lignes vides dans le fichier.

En dehors d'éventuels commentaires, respecter les espaces symbolisés par .

- En tête : C'est un commentaire libre et facultatif.

- Aucune ligne de l'en tête ne doit commencer par le caractère $.
- Aucune ligne de l'en tête ne doit commencer par la suite de caractèr SOF.
- Aucune ligne de l'en tête ne doit commencer par la suite de caractèr EOF.

- Identifiant de début de fichier : Il est constitué de la suite de caractères SOF en majuscules. (SOF: Start Of File)

- Identifiant de début des données du profil : Il est constitué du caractère $ suivi du profil (Sans espace).

- Exemple pour un capteur de température 8 bits, 0 à 40°C : $A50205

- Description du profil : Donne la signification des 2 derniers octets du profil.

- Exemple pour un capteur de température 8 bits, 0 à 40°C : $A50205

02: Capteur de température.

05: Plage de 0° à 40°C.

- Données du profil : Le nombre de données peut varier selon le capteur.

- Identification des données du profil.

- Voir exemple 1, Capteur de température et d'humidité, plage de 0° à 40°C et 0% à 100%.

- Voir exemple 2, Capteur de température, plage de -10° à 41,2°C.

- Identifiant de fin des données du profil : Il est constitué du caractère $.

- Identifiant de début de fichier : Il est constitué de la suite de caractères EOF en majuscules. (EOF: End Of File)

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Environnement de création d'aide complet