# Ouverture de l'application

A son ouverture, l'application se comporte de la façon suivante.

- Recherche des ports série présents sur la machine.

- Si aucun port n'a été détecté, une boite de message s'affiche pour en avertir l'utilisateur.

Dans ce cas, la liste déroulante "Port" ainsi que le bouton "Ouvrir" sont désactivés.

- Si un ou plusieurs ports ont été détectés, les numéros des ports détectés sont disponibles dans la liste déroulante "Port".

- Si le dongle USB300 est connecté lors de l'ouverture de l'application, il est automatiquement détecté.

Dans ce cas, son numéro de port est suivi du caractère * et il est automatiquement choisi dans la liste des ports détectés.

- On procède à la lecture du fichier log.txt pour voir si d'éventuels filtres ont été définis lors de la dernière utilisation de l'application.

Si tel est le cas, les filtres sont écrits dans le dongle USB300, mais non activés.

- On procède à la rechercheche d'éventuelles associations pour des capteurs de type F6.

Si des associations sont présentes, on les revalide.

Remarque : Dans tous les cas, il est possible de connecter le dongle USB300 sans avoir à fermer l'application.

Une fois le dongle connecté, cliquer sur le menu Ports série/Lister les ports.

- Choix du fichier de profils qui sera utilisé pour le décodage des télégrammes.

- Si le répertoire "Profils" ne contient aucun fichier de description, une boite de message s'affiche pour en avertir l'utilisateur.

Par défaut, le fichier "Profils_enocean.pfs" doit être présent dans ce répertoire.

- Si le répertoire "Profils" ne contient qu'un seul fichier de description, l'application affiche directement l'interface de capture.

- Si le répertoire "Profils" contient plusieurs fichiers de description, l'application demande à l'utilisateur de choisir le fichier de profils à utiliser.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Produire des livres EPub gratuitement