# Aide au décodage des boutons

Chaque commutateur est doté de deux boutons poussoir :

x0 pour mettre l’actionneur apparié à l’arrêt.

X1pour mettre l’actionneur apparié en marche.

Dans tous les cas, l’organe de commande de chaque commutateur est un levier de type bascule. Par conséquent, les deux boutons poussoir d’un même commutateur ne peuvent pas être actionnés simultanément.

La figure ci-dessous donne l’exemple d’un commutateur double :

En cas d’appuis simultanés sur plusieurs boutons, l’ordre de priorité des commutateurs suit l’alphabet, A, B, C, D.

Donc :

Action 1 représente l’état du commutateur de priorité haute.

Action 2 représente l’état du commutateur de priorité basse.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générer des livres électroniques EPub facilement