# Présentation générale

Ce logiciel est dédié à l'analyse de télégrammes au format EnOcean.

Il permet entre autre :

- La capture des télégrammes par le biais du dongle USB300.

Ce dongle assure la conversion des télégrammes radio reçus en données séries.

Il utilise pour cela un convertisseur USB/RS232 de type FT232R (FTDI).

Il est donc reconnu comme un port série classique.

- Le décodage des télégrammes.

- L'enregistrement et l'ouverture de fichiers de télégrammes capturés.

- Le décodage de la fonction des modules qui ont émis les télégrammes. (Basé sur le document EnOcean_Equipment_Profiles_EEP_V2.6)

- Le tri des télégrammes selon l'identifiant émetteur.

- La recherche des télégrammes de learn selon l'identifiant émetteur.

- Le filtrage des télégrammes en fonction du type (RORG) ou (et) d'identifiant(s).

- Pour les télégrammes des capteurs 1BS (Rorg F6), l'association du capteur avec un profil.

- Le calcul de crc de données pour les télégrammes de types F6, A5 et D5.

- Le choix entre plusieurs fichiers de définition de profils.

- L'édition et la sauvegarde de fichiers de profils personnalisés.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des documents d'aide facilement