# Exemple 1

Profil d'un capteur de température et d'humidité, plage de 0° à 40°C et 0% à 100%.

| Ligne de la description du profil | Signification
1 | $A50401 | Les lignes 1 à 5 sont utilisées pour renseigner les champs Fonction, Type, Multiplicateur et Formule dans le cas d’un décodage de learn.
2 | 04: Capteur de température et d'humidité.
3 | 01: Plage de 0° à 40°C et 0% à 100%.
4 | Multiplicateur température = 40/250 ; Multiplicateur humidité = 100/250
5 | Valeur = Multiplicateur * Valeur émise
6 | 0 | Valeur de Range MIN pour l’humidité relative.
7 | 250 | Valeur de Range MAX pour l’humidité relative.
8 | 0 | Valeur de Scale MIN pour l’humidité relative.
9 | 100 | Valeur de Scale MAX pour l’humidité relative.
10 | 0 | Valeur de Range MIN pour la température
11 | 250 | Valeur de Range MAX pour la température
12 | 0 | Valeur de Scale MIN pour la température
13 | 40 | Valeur de Scale MAX pour la température
14 | pix : /images/capt_temp.png | Chemin du fichier de l’image affichée dans la fenêtre de décodage. (Facultatif)
15 | $ | Fin de description du profil.

Noter que l'ordre des valeurs numériques qui seront utilisées pour le calcul des valeurs réelles repecte celui des documents EnOcean_Equipment_Profiles_EEP_V2.5 et (ou) EnOcean_Equipment_Profiles_EEP_V2.6.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des documents d'aide PDF facilement