SYNOPTIQUE CHAMBRE AVANT RENO

protections et alimentations dans le tableau
de répartition

Départ Q0 25A 30mA

Coffret de communication

Box Domotique

Hub WIFI

départ Q1 16A

départ Q2 16A

départ Q3 10A

départ Q4 2A

départ Q5 10A

départ DJ6 2A

230VAC

6-18VDC

IP

Prise RJ 45

Ventilation

Prise

Prise

Spot led

Commande volet

Volet
roulant

Synoptique
De la chambre
Avant rénovation

Interrupteur

Chauffage

Thermostat

Chambre