**TP3**

**INSTALLATION DES LOGICIELS**

Vidéo protection embarquée

VPE 500



Corrigé

1. **Vérifier** la configuration du PC pour pouvoir installer le logiciel d’exploitation éolane.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Conforme** | |
|  | **OUI** | **NON** |
| **Processeur dual-core 2,5Ghz ou supérieur** |  |  |
| **Carte graphique avec 1Go minimum** |  |  |
| **Carte son compatible SoundBlaster** |  |  |
| **Windows 7 32bits – 2Go** |  |  |
| **Windows 7 64bits – 4Go** |  |  |
| **Windows XP** |  |  |
| **Port USB 2.0** |  |  |

1. **Visualiser** chaque caméra en mode direct et **compléter** le tableau ci-dessous.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Flux vidéo** | **Flux audio** |
| **Caméra 1** | **x** | **x** |
| **Caméra 2** | **x** |  |
| **Caméra 3** | **x** |  |
| **Caméra 4** | **x** |  |
| **Caméra 5** | **x** | **x** |
| **Caméra 6** | **x** |  |
| **Caméra 7** | **x** |  |
| **Caméra 8** | **x** |  |

1. **Exporter** une séquence vidéo de 2 minutes de la caméra 5 et **compléter** le tableau suivant.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lecture du fichier avec le logiciel :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | **Taille du fichier sur le disque dur** | **La vidéo est de bonne qualité** | **Le son est de bonne qualité** | **Comparaison des deux formats** |
| **Format sc4** |  |  |  |  |
| **Format mp4** |  |  |  |