# Calcul de crc de données

Cette option permet de calculer les crc de données pour des télégrammes de type F6, A5 et D5 (télégramme de données ou de learn).

Note importante:

Avant de cliquer sur le bouton de calcul du crc, vérifier que :

Chaque octet contient 2 caractères.

Aucun champ n'a été laissé vide.

Interface pour des données de télégrammes F6, D5.

L'en tête est toujours la même : 55 00 07 07 01 et le crc aura toujours pour valeur 7A.

- 1: Type de télégramme, F6 ou D5

- 2: Octet de données

- 3: Identifiant unique.

- 4: Octet de status du télégramme.

- 5: Numéro de sous télégramme.

- 6: Type de diffusion. Les valeurs de ces 4 octets sont renseignées à l'ouverture mais modifiables.

- 7: Valeur du niveau de réception radio.

- 8: Octet de cryptage. La valeur de cet octet est renseignée à l'ouverture mais modifiable.

- 9: Résultat du calcul du crc. Cet octet est en lecture seule.

Interface pour des données de télégrammes A5.

L'en tête est toujours la même : 55 00 0A 07 01 et le crc aura toujours pour valeur EB.

- 1: Type de télégramme. La valeur de cet octet est renseignée à l'ouverture mais modifiable.

- 2: Octets de données

- 3: Identifiant unique.

- 4: Octet de status du télégramme.

- 5: Numéro de sous télégramme.

- 6: Type de diffusion. Les valeurs de ces 4 octets sont renseignées à l'ouverture mais modifiables.

- 7: Valeur du niveau de réception radio.

- 8: Octet de cryptage. La valeur de cet octet est renseignée à l'ouverture mais modifiable.

- 9: Résultat du calcul du crc. Cet octet est en lecture seule.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Écrire des livres électroniques ePub pour l'iPad